TEKLİFDİR

SAYIN : FALEZYUM SİTESİ YÖNETİMİNİN DİKKATİNE.

DENGE TANKI SU İZOLASYONU POLİÜRATAN KAPLAMA İŞİ

1)MEVCUT ZEMİN VE DUVARLARIN ÇATLAK VE KALKAN SERAMİKLERİN TAMİRATI.

2)ZEMİN VE DUVARLARDA BULUNAN SERAMİKLERİN MEKANİK TAŞLAMA İLE SİLİNMESİ.

3)ZEMİN VE DUVARLARA EPOKSİ ASTARI VE KUARAZ KUM KARIŞIMI İLE ASTARLANMASI.

4)BİR DİGER GÜN ASTARLANAN ALANLARA İKİ GÜN ARAYLA (MAPEİ VE YA AB-SOMBURG ALMAN MALI) POLİÜRATAN İLE İKİ KAT UYGULANMASI VE İZOLASYONUN SAGLANMASI.

FİYATLANDIRMA

ZEMİN VE DUVAR 72 M2 BİRİM FİYATI : 13 EURO X 936 EURO .

ÖDEME SÖZLEŞMEYE MUTABIK %50 BANKA HESABINA NAKİT KALAN BAKİYE İŞ BİTİMİ FATURA KARŞILIGI ÖDENMESİ.

FİYATLARIMIZA MALZEME İŞÇİLİK NAKLİYE VE PERSONEL GİDERLERİ DAHİL KDV HARİÇTİR.

SAYGILARIMIZLA TEKLİFİMİZİ DEGERLENDİRMENİZİ ARZ EDERİZ.

KAPLAN İZOLASYON EPOKSİ İNŞAAT