TEKLİFDİR

FALEZYUM SİTESİNDE YAPILACAK İŞLER

SAYIN : FALEZYUM SİTESİ YÖNETİMİNİN DİKKATİNE :

1)ÇATIDAKİ (HER ÜÇ BLOK) MEBRANLARIN BAGLANTI YERLERİNİN BACA DİPLERİNİN VE KALKAN MEBRANLARIN TAMİRATI VE YAPIŞTIRILMASI.

2)A.BLOK DA RÜZGARDA OSEBEDEN AYRILAN MEBRANIN YERİNE P 300 DÖŞENEREK ÜZERİNE(YEŞİL) AYNI RENGDE SINGLE DÖŞENMESİ.

3)ÇATI OLUK EK YERLERİNİN VE OLUK ÜSTÜ MERMERLERİN BİRLEŞİM YERLERİNİN POLİÜRETAN SOSİSLE DOLDURULMASI.

4)MEVCUT ( 21 ADET) BACALARIN HAVALANDIRMA SACLARININ BACALARA 3.CM LAMA DEMİRİ İLE KASNAK YAPILARAK KAYNAK YAPILMASI.

5)SPORSALONUGİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPALI HAVUZ KAPILARI SÖKÜLEREK ALİMİNYUM DOGRAMA 4X4LAMİNE CAM VE FOTOSELLİ KAPI İMALATININ YAPILMASI.

6)ASANSÖR KAPILARININ ENDÜSTRİYEL (AB-SOMBURK MARKA) EPOKSİ BOYA İLE BOYANMASI.

FİYATLANDIRMA

MEBRAN SIGLE VE TAMİRATLAR MALZEMEİŞÇİLİK GENEL TOPLAM : 4.800 TL

ÇATI OLUK VE MERMERLERİN POLİÜRATAN SOSİS (3.B:LOK) GENEL TOPLAM : 1.850TL

BACA ÇATI SACLARI KASNAK VE KAYNAK DEMİR (3.BLOK ) GENEL TOPLAM : 2.850TL

ALİMUNYUM DOGRAMA ARTI LAMİNE CAM 3 KAPI GENEL TOPLAM : 5.750

FOTOSELLİ KAPILAR MONTAJ 3 ADET GENEL TOPLAM : 17.700 TL

ASANSÖR KAPISI EPOKSİ BOYA 1 ADETİ : 60 TL

ÖDEME

SÖZLEŞMEYE MUTABIK %50 BANKA HESABINA NAKİT KALAN BAKİYE İŞ BİTİMİ ÖDENMESİ.

FİYATLARIMIZA MALZEME İŞÇİLİK NAKLİYE VE PERSONEL GİDERLERİ DAHİL KDV HARİÇTİR.

GARANTİ ÇATI MEBRAN İZOLASYON İÇİN 3 YIL KAPILAR İÇİN 2 YIL (DELME KESME İNŞAAT VE DOGAL AFETLER DIŞINDA)

İŞ BİTİM SÜRESİ (ASANSÖRLERHARİÇ) HAVA ŞARTLARINA BAGLI OLARAK 10 İŞ GÜNÜDÜR.

SAYGILARIMIZLA TEKLİFİMİZİ DEGERLENDİRMENİZİ ARZ EDERİZ.

KAPLAN İZOLASYON EPOKSİ İNŞAAAT ERKAN KAPLAN GSM. 0532 161 5814